                                               EVALUATION LOI D'OHM                                                                                                  
	Domaine 
	Compétences
	Critères de réussite

	D 1.3
	Exprimer une grandeur dans l’unité adaptée
	Je sais accompagner de son unité toute valeur fournie ou calculée.

	
	Utiliser le calcul littéral
	Dans une expression littérale, je sais substituer chaque lettre par sa valeur numérique en utilisant les unités adaptées.

	
	Passer d’un langage à l’autre
	Je sais faire un graphique à partir d’un tableau de mesures.


	D 4
	Mener un raisonnement logique simple
	· Je connais l’effet de l’ajout d’une résistance dans un circuit et sais l’expliquer.
· Je sais déterminer la résistance à partir de la caractéristique.



 Explique bien toutes tes démarches par des phrases avec le vocabulaire adapté.
Exercice 1:  Résistance et intensité du courant          
 Julie dispose d'un circuit constitué d'une lampe et d'un générateur. En ajoutant un résistor de résistance de 33 Ω, elle s'aperçoit que la lampe brille moins.
1-Comment peux-tu l'expliquer ? La lampe brille moins car la résistance du résistor s’oppose au passage du courant.                                                                                                                                                  
[bookmark: _GoBack]2-Que va-t-il se passer si elle remplace la résistance de 33 Ω par une résistance de 100 Ω ? Justifie. La lampe risque de ne pas briller du tout car la résistance du résistor ne laisserai pas passer le courant.                     
Exercice 2 : La loi d’ohm appliquée.      
 1. Calculer la résistance R d’un résistor traversé par un courant d’intensité I = 5 A et soumis à une tension   U = 220 V.     U : I = R      220 : 5 =  44       La résistance R  du résistor est de 44 Ω .                                                                                                                                                                                
2. Calculer la tension U aux bornes d’un résistor de résistance R = 68 Ω traversé par un courant d’intensité   I = 250 mA.  250 mA = 0,250  A               R x I = U             68 x  0,250 = 17                                                                                            La tension U aux bornes du résistor est de 17 V.                                                                                                                                                                                
1. [bookmark: __DdeLink__480_181262051]3. Calculer l’intensité I qui traverse un résistor de résistance R = 1 kΩ aux bornes duquel règne une tension U = 2 V.   1 kΩ = 1000 Ω        U : R = I       2 : 1000 = 0,002                                                                L’intensité qui traverse le résistor est de 0,002 A.	                                                                                                                                                                                   
Exercice 4 : Caractéristique d’un dipôle.
On souhaite étudier la caractéristique d’un dipôle. Pour cela, on mesure l’intensité du courant qui traverse le dipôle et la tension à ses bornes. 
On relève expérimentalement les valeurs suivantes : 
	Intensité du courant (en mA)
	10
	15.1
	20
	25.2
	30
	35

	Tension (en V)
	1.75
	2.70
	3.65
	4.5
	5.4
	6.25



1- Tracer la caractéristique du dipôle (graphique de la tension aux bornes du dipôle en fonction de l’intensité du courant) sur une feuille de papier millimétré si possible sinon le faire sur le cahier ou une feuille à petits carreaux.
2- Quel type de courbe obtient-on ? Le dipôle étudié est-il un résistor ? Explique. On obtient une courbe moyenne qui passe par presque tout et qui est aligné avec l’origine.Le dipôle étudié est un résistor car on ne peut obtenir qu’une courbe droite qui ne passe pas par tout les points mais qui passe par l’origine.                                                                              
3- Calculer une valeur approchée de la résistance R du dipôle en expliquant ta méthode. On choisi un point sur la droite comme : 6,25 V et 35 mA   avec se point on calcule le résistance du résistor.
U : I = R    6,25 : 35 ~ 0,178           La valeur est d’environ 0,178 Ω.                                                                                           

Pour rendre ton travail, en cliquant sur le lien sur Moodle, tu devras déposer :
· la photo de ton graphique
· la photo de toutes tes réponses sur ton cahier ou bien  ce  fichier modifié ou un autre.
