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	Domaine 
	Compétences
	Critères de réussite

	D 1.3
	Exprimer une grandeur dans l’unité adaptée
	Je sais accompagner de son unité toute valeur fournie ou calculée.

	
	Utiliser le calcul littéral
	Dans une expression littérale, je sais substituer chaque lettre par sa valeur numérique en utilisant les unités adaptées.

	
	Passer d’un langage à l’autre
	Je sais faire un graphique à partir d’un tableau de mesures.


	D 4
	Mener un raisonnement logique simple
	· Je connais l’effet de l’ajout d’une résistance dans un circuit et sais l’expliquer.
· Je sais déterminer la résistance à partir de la caractéristique.



 Explique bien toutes tes démarches par des phrases avec le vocabulaire adapté.
Exercice 1:  Résistance et intensité du courant          
 Julie dispose d'un circuit constitué d'une lampe et d'un générateur. En ajoutant un résistor de résistance de 33 Ω, elle s'aperçoit que la lampe brille moins.
1-Comment peux-tu l'expliquer ?   La résistance c’est opposée au passage du courant.                                                                                                                                                 2-Que va-t-il se passer si elle remplace la résistance de 33 Ω par une résistance de 100 Ω ? Justifie.                       
La lampe brillera encore moins car le résistor résistera plus au passage du courant.
Exercice 2 : La loi d’ohm appliquée.      
 1. Calculer la résistance R d’un résistor traversé par un courant d’intensité I = 5 A et soumis à une tension   U = 220 V. On sait que r=u/i donc r=220/5=44 Ω. La resistance du resitor est 44 Ω                                                                                                                                                                      
2. Calculer la tension U aux bornes d’un résistor de résistance R = 68 Ω traversé par un courant d’intensité   I = 250 mA. On sait que u=r×i  et que 250mA=0.25A donc u=68×0.25=17V. La tentions aux bornes d’un résistor de la résistance est 17V
3. Calculer l’intensité I qui traverse un résistor de résistance R = 1 kΩ aux bornes duquel règne une tension U = 2 V. On sait que i=u/r et que 1KΩ= 1000 Ω donc i=2/1000=0.002A. L’intensité qui traverse le résistor est de 0.002A ou 2mA                                           
Exercice 3 : Caractéristique d’un dipôle.
On souhaite étudier la caractéristique d’un dipôle. Pour cela, on mesure l’intensité du courant qui traverse le dipôle et la tension à ses bornes. 
On relève expérimentalement les valeurs suivantes : 
	Intensité du courant (en mA)
	10
	15.1
	20
	25.2
	30
	35

	Tension (en V)
	1.75
	2.70
	3.65
	4.5
	5.4
	6.25



1- Tracer la caractéristique du dipôle (graphique de la tension aux bornes du dipôle en fonction de l’intensité du courant) sur une feuille de papier millimétré si possible sinon le faire sur le cahier ou une feuille à petits carreaux.
2- Quel type de courbe obtient-on ? Le dipôle étudié est-il un résistor ? Explique.  La courbe que l’on obtient est droite comme une situation de proportionnalité donc oui c’est un résistor.                                                                          
3- Calculer une valeur approchée de la résistance R du dipôle en expliquant ta méthode.  J’utilise la même méthode que toute a l’heur qui est r=u/i on sait que 10mA=0.01A donc r=1.75/0.01=175 ohm si c’est bien un résistor alors avec toute les colonnes on devrait trouver approximativement le même résultat et on sait que 15.1mA=0.0151A r=2.7/0.0151A=178.8 ohm oui c’est bien un resistor car le resultat sont très proches.                                                                                     
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