                                               EVALUATION LOI D'OHM                                                                                                  
	Domaine 
	Compétences
	Critères de réussite

	D 1.3
	Exprimer une grandeur dans l’unité adaptée
	Je sais accompagner de son unité toute valeur fournie ou calculée.

	
	Utiliser le calcul littéral
	Dans une expression littérale, je sais substituer chaque lettre par sa valeur numérique en utilisant les unités adaptées.

	
	Passer d’un langage à l’autre
	Je sais faire un graphique à partir d’un tableau de mesures.


	D 4
	Mener un raisonnement logique simple
	· Je connais l’effet de l’ajout d’une résistance dans un circuit et sais l’expliquer.
· Je sais déterminer la résistance à partir de la caractéristique.



 Explique bien toutes tes démarches par des phrases avec le vocabulaire adapté.
Exercice 1:  Résistance et intensité du courant          
 Julie dispose d'un circuit constitué d'une lampe et d'un générateur. En ajoutant un résistor de résistance de 33 Ω, elle s'aperçoit que la lampe brille moins.
1-Comment peux-tu l'expliquer ?  La lampe brille moins car plus une résistance est élevée, plus l’intensité du courant est faible.                                                                                                                                                 2-Que va-t-il se passer si elle remplace la résistance de 33 Ω par une résistance de 100 Ω ? Justifie.  La lampe brillera encore moins car plus une résistance est élevée et plus l’intensité du courant est faible.                     
Exercice 2 : La loi d’ohm appliquée.      
 1. Calculer la résistance R d’un résistor traversé par un courant d’intensité I = 5 A et soumis à une tension   U = 220 V.    R=U/I    R=220/5  R=44Ω   La résistance R d’un résistor vaut  44Ω.                                                                                                                                                                          
2. Calculer la tension U aux bornes d’un résistor de résistance R = 68 Ω traversé par un courant d’intensité   I = 250 mA.   Je convertie 250mA en Ampère ce qui donne 0,250A. J’effectue le calcul.  U=RxI     U=68x0,250   U=17V          La tension U aux bornes d’un résistor vaut  17V.                                                                                                                                                                         
3. Calculer l’intensité I qui traverse un résistor de résistance R = 1 kΩ aux bornes duquel règne une tension U = 2 V.        Je convertie 1kΩ en Volt ce qui donne 1 000V. J’effectue le calcul.       I=U/R        I=2/1 000  I=0,002       L’intensité du courant vaut 0,002A.                                                                                                                                                                                   
Exercice 4 : Caractéristique d’un dipôle.
On souhaite étudier la caractéristique d’un dipôle. Pour cela, on mesure l’intensité du courant qui traverse le dipôle et la tension à ses bornes. 
On relève expérimentalement les valeurs suivantes : 
	Intensité du courant (en mA)
	10
	15.1
	20
	25.2
	30
	35

	Tension (en V)
	1.75
	2.70
	3.65
	4.5
	5.4
	6.25



1- Tracer la caractéristique du dipôle (graphique de la tension aux bornes du dipôle en fonction de l’intensité du courant) sur une feuille de papier millimétré si possible sinon le faire sur le cahier ou une feuille à petits carreaux.
2- Quel type de courbe obtient-on ? Le dipôle étudié est-il un résistor ? Explique.   J’obtiens  une droite qui passe par l’origine des axes. Le dipôle étudié est un résistor car la tension et l’intensité du courant sont deux grandeurs proportionnelles.                                                                                
[bookmark: _GoBack]3- Calculer une valeur approchée de la résistance R du dipôle en expliquant ta méthode.  Je cherche la valeur de la résistance  R .  Je prends un point sur la droite puis je détermine sa valeur en effectuant le calcul R=U/I .  D’abord je convertie l’ intensité mA en Ampère.     15,1mA=0,0151   R= 2,7/0,0151                  R= 178,8Ω   La valeur de R c’est 178,8Ω.  La valeur approchée de la résistance R est  179Ω.                                                                                               

Pour rendre ton travail, en cliquant sur le lien sur Moodle, tu devras déposer :
· la photo de ton graphique
· la photo de toutes tes réponses sur ton cahier ou bien  ce  fichier modifié ou un autre.
