                                               EVALUATION LOI D'OHM                                                                                                  
	Domaine 
	Compétences
	Critères de réussite

	D 1.3
	Exprimer une grandeur dans l’unité adaptée
	Je sais accompagner de son unité toute valeur fournie ou calculée.

	
	Utiliser le calcul littéral
	Dans une expression littérale, je sais substituer chaque lettre par sa valeur numérique en utilisant les unités adaptées.

	
	Passer d’un langage à l’autre
	Je sais faire un graphique à partir d’un tableau de mesures.


	D 4
	Mener un raisonnement logique simple
	· Je connais l’effet de l’ajout d’une résistance dans un circuit et sais l’expliquer.
· Je sais déterminer la résistance à partir de la caractéristique.



 Explique bien toutes tes démarches par des phrases avec le vocabulaire adapté.
Exercice 1:  Résistance et intensité du courant          
 Julie dispose d'un circuit constitué d'une lampe et d'un générateur. En ajoutant un résistor de résistance de 33 Ω, elle s'aperçoit que la lampe brille moins.
[bookmark: _GoBack]1-Comment peux-tu l'expliquer ?   Elle brille moins car le résistor à  propriété de s’opposé  au courant.                                                                                                                                             2-Que va-t-il se passer si elle remplace la résistance de 33 Ω par une résistance de 100 Ω ? Justifie.  
Elle brillera 2 fois moins car plus le résistor est élevé plus l’intensité de la lampe sera faible.                   
Exercice 2 : La loi d’ohm appliquée.      
 1. Calculer la résistance R d’un résistor traversé par un courant d’intensité I = 5 A et soumis à une tension   U = 220 V.  R=200/5=40   La résistance du résistor vaut 40 ohm                                                                                                                                                                                      
2. Calculer la tension U aux bornes d’un résistor de résistance R = 68 Ω traversé par un courant d’intensité   I = 250 mA.    U=68 x 250=17 000 V     La tension aux bornes du résistor est de 17 000 V                                                                                                                                                                          
3. Calculer l’intensité I qui traverse un résistor de résistance R = 1 kΩ aux bornes duquel règne une tension U = 2 V.  U=2/100=0,002 I  L’intensité du courant est de 0,002 I                                                                                                                                                                                             
Exercice 4 : Caractéristique d’un dipôle.
On souhaite étudier la caractéristique d’un dipôle. Pour cela, on mesure l’intensité du courant qui traverse le dipôle et la tension à ses bornes. 
On relève expérimentalement les valeurs suivantes : 
	Intensité du courant (en mA)
	10
	15.1
	20
	25.2
	30
	35

	Tension (en V)
	1.75
	2.70
	3.65
	4.5
	5.4
	6.25



1- Tracer la caractéristique du dipôle (graphique de la tension aux bornes du dipôle en fonction de l’intensité du courant) sur une feuille de papier millimétré si possible sinon le faire sur le cahier ou une feuille à petits carreaux.
2- Quel type de courbe obtient-on ? Le dipôle étudié est-il un résistor ? Explique. On obtien une courbe a peu près droite est le dipôle étudié est un résistor.                                                                             
3- Calculer une valeur approchée de la résistance R du dipôle en expliquant ta méthode.  R=35/6 ,25= 5,6   La valeur approchée du résistor vaut 5V.                                                                                       
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