Evaluation
	respect des consignes /6
	
	
	présentation /4
	

	qualité des renseignements /6
	
	
	orthographe, soin /4
	


Nom,Prénom : PIRET Léane

Classe : 6ème6 
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La bicyclette : 
Comment l’homme a su moderniser son mode de transmission du mouvement ?
1. Transmission avec les pieds au sol : La draisienne (1817). 
Inventeur : Le barron allemand Karl Drais von Sauerbronn

· Le nom de sa bicyclette est la Laufmaschine : « machine à courir ».
· L’homme doit courir ou marcher pour faire avancer la bicyclette, tout en étant assis dessus.
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2. Transmission par roue arrière, manivelles et balanciers : La Première « vraie » bicyclette.
La bicyclette de Kirkpatrick MacMillan (1839).

Inventeur : Le forgeron écossais MacMillan.

· La 1ère « vraie » bicyclette, une draisienne améliorée. 
· Système de pédalage par mouvement de va-et-vient des jambes sur des pédales reliées à la roue arrière par un système mécanique. On roule sans que les pieds touchent le sol. 
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3. Transmission par pédales sur la roue avant : Vélocipède des frères Michaux (1861). 
Inventeur : Les frères Pierre et Ernest Michaux.

· C’est le 1er succès commercial de la bicyclette.

· Système de pédalage « rotatif » : des pédales fixées sur le moyeu de la  roue avant permettent d’entrainer sa rotation et d’avancer


4. Transmission par chaîne, vers la roue arrière : Bicyclette de Lawson (1879).
Inventeur : H.J Lawson.
· La 1ère bicyclette équipée d’un système de transmission par chaîne, du pédalier vers la roue arrière.

· Pas eu de succès à sa sortie à cause de la popularité du Grand Bi (Grand Bi est unVélocipéde des années 1870 qui présente une grande roue avant et petite à l’arrière permettant de parcourir une distance plus importante pour un tour de pédale)
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5. Transmission par « dérailleur » :  le « Polycelere » (1895)
Inventeur : Jean Loubeyre.
· Le dérailleur est un outil d’amélioration qui se situe sur la roue arrière (pignon)
· Le dérailleur permet à l’homme de pédaler à un rythme optimal (environ un tour de pédale par seconde) même quand la résistance à l’avancement augmente du fait des côtes, montagne ou du vent.
· Le dérailleur a évolué jusqu’au début des années 1950. 
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Image de la Draisienne de Karl Drais von Sauerbronn





Image de la Bicyclette de Kirkpatrick Mac Millan





Image du Vélocipède des frères Michaux.





Image de la Bicyclette de Lawson





Image d’un dérailleur Shimano de nos jours








