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Exercice 7 pages 142.
A) 1700 / 230 = 7,39
L’intensité du courant qui circule dans la cafetière est de 7,39W.
B) Nathan peut utiliser la cafetière sans que le disjoncteur ne se déclenche car c’est un disjoncteur qui ne se déclenche que lorsqu’il est traversé par un courant supérieur à 16A.
C) 230 x 16 = 3680
Le type de fil qui doit être utilisé est celui de 1,5mm2 car la puissance limite ne doit pas dépasser 3680 W.

