Pauline Colmon 3°4
Exercice 7 page 142
a) P = I x U donc il faut diviser la puissance (P) par la tension (U) pour trouver l’intensité                                                                                                                            P = 1 700 Watt et U = 230 Volt                                                                                       1 700 divisé par 230  est égal à environ 7,39                                                                      L’intensité du courant qui circule dans la cafetière est de 7,39 ampère. 
b) Il peut utiliser sa cafetière sans que le disjoncteur se déclenche car le disjoncteur est de 16 A et la cafetière est de 7,39 A et 16 est supérieur à 7,39. 
[bookmark: _GoBack]c) On peut choisir les 3 fils électriques car 1 700 est inférieur aux trois puissances mais le fil le plus adapté est celui de 1,5 mm² car c’est celui de la plus petite puissance. 
