                                               EVALUATION LOI D'OHM                                                                                                  
	Domaine 
	Compétences
	Critères de réussite

	D 1.3
	Exprimer une grandeur dans l’unité adaptée
	Je sais accompagner de son unité toute valeur fournie ou calculée.

	
	Utiliser le calcul littéral
	Dans une expression littérale, je sais substituer chaque lettre par sa valeur numérique en utilisant les unités adaptées.

	
	Passer d’un langage à l’autre
	Je sais faire un graphique à partir d’un tableau de mesures.


	D 4
	Mener un raisonnement logique simple
	· Je connais l’effet de l’ajout d’une résistance dans un circuit et sais l’expliquer.
· Je sais déterminer la résistance à partir de la caractéristique.



 Explique bien toutes tes démarches par des phrases avec le vocabulaire adapté.
Exercice 1: Résistance et intensité du courant          
 Julie dispose d'un circuit constitué d'une lampe et d'un générateur. En ajoutant un résistor de résistance de 33 Ω, elle s'aperçoit que la lampe brille moins.
1-Comment peux-tu l'expliquer ?                                                                                                                                                   2-Que va-t-il se passer si elle remplace la résistance de 33 Ω par une résistance de 100 Ω ? Justifie.  
Réponse :
1. Car ça passe par le résistor, du coup bah la lampe brille moins
2. La lampe va encore moins briller .                     
Exercice 2 : La loi d’ohm appliquée.      
 1. Calculer la résistance R d’un résistor traversé par un courant d’intensité I = 5 A et soumis à une tension   U = 220 V.                                                                                                                                                                                        
2. Calculer la tension U aux bornes d’un résistor de résistance R = 68 Ω traversé par un courant d’intensité   I = 250 mA.                                                                                                                                                                                    
3. Calculer l’intensité I qui traverse un résistor de résistance R = 1 kΩ aux bornes duquel règne une tension U = 2 V.      
Réponse :
1. Pour trouver la résistance on doit appliquer la loi d’ohm : U=R x I ; 220=….x 5 ; donc on fait 220:5=44 donc la résistance est de 44 ohm
2. Pour trouver la tension on doit appliquer la loi d’ohm : U=R x I ; ….=68 x 250 = 17000 donc la tension est de 17000 V.
3. Pour trouver l’intensité on doit appliquer la loi d’ohm : U=R x I ; on met le kΩ en Ω =1kΩ=1000 Ω et là on peut appliquer la loi : 2 = 1000 x ….. ; 1000:2=500 donc l’intensité est de 500A
Exercice 4 : Caractéristique d’un dipôle.
On souhaite étudier la caractéristique d’un dipôle. Pour cela, on mesure l’intensité du courant qui traverse le dipôle et la tension à ses bornes. 
On relève expérimentalement les valeurs suivantes : 
	Intensité du courant (en mA)
	10
	15.1
	20
	25.2
	30
	35

	Tension (en V)
	1.75
	2.70
	3.65
	4.5
	5.4
	6.25



1- Tracer la caractéristique du dipôle (graphique de la tension aux bornes du dipôle en fonction de l’intensité du courant) sur une feuille de papier millimétré si possible sinon le faire sur le cahier ou une feuille à petits carreaux.
2- Quel type de courbe obtient-on ? Le dipôle étudié est-il un résistor ? Explique.                                                                               
3- Calculer une valeur approchée de la résistance R du dipôle en expliquant ta méthode.   
Réponse :
2. On obtient une courbe droite
1. Graphique  
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