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	respect des consignes /6
	
	
	présentation /4
	

	qualité des renseignements /6
	
	
	orthographe, soin /4
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Nom,Prénom :Kevin villmart
Classe :6°3 
                   Bicyclette de Lawson 1879
Fiche technique
f.t

Cadre :acier

Roux :jante et roux en acier, bande de caoutchouc

Direction :oui

Freinage :patin sur AR  
Transmission : par chaine, vers la roux arrière 
C’est la première bicyclette équipe d un système de transmission par chaine du pédalier par la roues arrières a été crée par h.m Lawson 1879
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Kangourou
1884
f.t

cadre :acier

roue : jante et rayons en acier, pneu plein en caoutchouc

direction :oui

freinage :non
transmission :pédales sur la roue av,avec transmission par chaine
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Ce vélo la avance par un système par chaine, il reprend touts la solution déjà vues. Les roues ont un diamètres différent pour tenir l équilibre et le pignon a un diamètre différent pour compenser la perte de vitesse

La bicyclette moderne
1890
Le vélo des années 1980,la bicyclette a garder la même apparence, le cadre est  en forme de losange, les roues a rayons tangentiels, les freins en patin.
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Les vitesses ont évolué dans les années 1900-1950 aux grés des réglementations dit par l’uci pour les compétitions de cycliste  
